**Технічне завдання**

**Виготовлення газоходів та**

**монтаж аспіраційних установок – 4 шт. з газоходами.**

Виготовлення проводиться у відповідності з кресленнями Замовник з матеріалів Постачальника та на виробничих майданчиках Постачальника.

Монтаж проводиться у відповідності з кресленнями Замовника за адресом:

77422, с. Ямниця, вул. Назарія Яремчука 2, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області (територія ПрАТ «Івано-Франківськцемент»).

Креслення для виготовлення та монтажу Замовник надсилає за запитом.

Витратні матеріали: круги (відрізні, шліфувальні), технічні гази, електроди (зварювальний дріт) і т.д. для зварювання та монтажу надає **Виконавець робіт.**

Ущільнюючі матеріали для монтажу (шнури, прокладочний матеріал, кріпильні елементи (болти, гайки, шайби і т.д.), силіконовий герметик, компенсаторну тканину надає **Виконавець робіт.**

Лот 1. Виготовлення з матеріалів Постачальника та поставка включає:

1.1. Газоходи та ін. аспіраційної установки 20000м3 згідно креслення В23458.00.000СК.

1.2. Газоходи та ін. аспіраційних установок 5000м3 (2 шт.)згідно креслення В23414.00.000СК.

1.3. Газоходи та ін. аспіраційної установки 7000м3 згідно креслення В23469.00.000СК.

Лот. 2. Монтаж аспіраційних установок включає:

2.1. Монтаж аспіраційної установки 20000м3 — 1 шт. з вентилятором, газоходами, та ін. згідно креслення В23458.00.000СК.

2.2. Монтаж аспіраційної установки 5000м3 — 2 шт. з вентиляторами, газоходами, та ін. згідно креслення В23414.00.000СК.

2.3. Монтаж аспіраційної установки 7000м3 — 1 шт. з вентиляторами, газоходами, та ін. згідно креслення В23469.00.000СК.

Виконавець надає працівників для пусконалагоджувальних робіт.

Виконавець надає працівників для завантажувально-розвантажувальних робіт з перевезення обладнання для монтажу, прибирання робочих місць, завантаження, розвантаження металобрухту при перевезенні на склад металобрухту.

Автотехніку (крани, вантажівки) для завантаження, розвантаження та перевезення обладнання і металобрухту надає **Замовник** робіт.

Вантажопідіймальні механізми (крани, автовишки) за потреби для монтажу надає **Замовник** робіт.

Такелажний інструмент, ручний монтажний інструмент (в тому числі електричні лебідки), риштування надає **Виконавець робіт.**

Перелік обладнання для монтажу подається у доданих до тендеру кресленнях.

Після перемоги у тендерних торгах із Виконавцем робіт укладається договір зразка ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, проект якого може бути надіслано після письмового запиту.

Виконавець робіт (переможець тендеру), який проводить роботи на території ПрАТ “Івано-Франківськцемент” повинен на 100% керуватися «Положенням про взаємовідносини ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та підрядних організацій».

Початок виконання робіт – жовтень 2024р.

|  |  |
| --- | --- |
| Зміст робіт | Вартість |
| Лот 1. Виготовлення та поставка газоходів | За 1 т з ПДВ |
| 1. Газоходи та ін. аспіраційної установки 20000м3 згідно креслення В23458.00.000СК орієнтовною масою 1,5 т  2. Газоходи та ін. аспіраційних установок 5000м3 (2 шт.)згідно креслення В23414.00.000СК орієнтовною масою 1,0 т  3. Газоходи та ін. аспіраційної установки 7000м3 згідно креслення В23469.00.000СК орієнтовною масою 1,35т |  |
| Лот 2. Монтаж аспіраційних установок |  |
| 1. Монтаж аспіраційної установки 20000м3 — 1 шт. з вентилятором, газоходами, та ін. згідно креслення В23458.00.000СК (орієнтовна маса 5,2+0,4+1,5т). |  |
| 2. Монтаж аспіраційної установки 5000м3 — 2 шт. з вентиляторами, газоходами, та ін. згідно креслення В23414.00.000СК. (орієнтовна маса 1,1+1,1+0,08+1,0т). |
| 3. Монтаж аспіраційної установки 7000м3 — 1 шт. з вентиляторами, газоходами, та ін. згідно креслення В23469.00.000СК (орієнтовна маса 1,5+0,1+1,35т). |

Головний механік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Василь РУДЯК