**СПЕЦИФІКАЦІЯ PHOENIX CONTACT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва | Артикул | К-ть |
| 1 | FL SWITCH 1004N-FX SM: Некерований промисловий комутатор | 1085214 | 20 |
| 2 | FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Splice box | 1019692 | 20 |
| 3 | CLIPFIX 35 - Кінцевий стопор | 3022218 | 50 |
| 4 | Клема прохідна під запобіжник, 4-х ярусна, VIOK 1.5-D/TG/D/PE | 3011067 | 150 |
| 5 | ST 2,5 - Прохідна клема 0,08 мм² - 4 мм² | 3031212 | 50 |
| 6 | ST 2,5 PE - Прохідна клема PE 0,08 мм² - 4 мм² | 3031238 | 50 |
| 7 | Штекер для запобіжників, 5х20мм ST-SI-UK4 | 0921011 | 150 |
| 8 | Усадковий кембрик - WMS 3,2 (EX5)R | 0800290 | 15 |
| 9 | Усадковий кембрик - WMS 4,8 (EX5)R | 0800291 | 8 |
| 10 | THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU Фарбуюча стрічка для термоусадки | 0801358 | 1 |
| 11 | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Блок живлення | 2903148 | 5 |
| 12 | CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 Штекерний з'єднувач, IP20, Полюсів: 8, 1 Гбіт/с, CAT5 | 1421126 | 100 |
| 13 | KMK 4 Тримач маркування для кабеля | 1005305 | 3000 |