

**Тендерне завдання**

на закупівлю та виконання монтажних робіт по встановленню

автоматичних шлагбаумів. Організований заїзд, який знаходиться за адресою: с. Дубівці, Івано-Франківського р-н, Івано-Франківської обл.

с. Ямниця

2025 р.

Предметом тендеру є закупівля та виконання монтажних робіт по встановленню 2-х автоматичних шлагбаумів.

Для участі у тендері, який відбудеться учасники повинні подати тендерні пропозиції.

**Тендерна пропозиція повинна містити :**

1. Цінову пропозицію яка включає:
* Вартість обладнання,
* Вартість монтажних та пусконалагоджувальних робіт.
* Терміни виконання робіт
* Умови оплати
* ПІБ та номер телефону уповноваженої особи від компанії Виконавця вести переговори.

Тендерна пропозиція повинна включати всі витрати, які можуть виникнути в процесі монтажу та наладки обладнання.

**Вхідні дані:**

**Закупівля та встановлення 2-х автоматичних шлагбаумів фірми GAME:**

**-** автоматичний шлагбаум 6 метрів - 2 шт.

 **Роботи та закупівля виконується згідно вихідних технічних вимог з подальшим монтажем, підключенням та налаштуванням обладнання.**

1. Комплект G5000X, UKRAINIAN EDITION (ШИРИНА ПРОЇЗДУ ДО 6,5 М), Інтенсивне використання, з середнім числом між відмовами MCBF - 1.000.000 циклів, – 2 комплекти;
* Стійка шлагбаума з панеллю керування
* Стріла кругла, Ø 100 мм, довжина 6000 мм
* Комплект наклейок
* Підставка під стрілу нерухома
* Сигнальна лампа 24 V
* Кріплення для сигнальної лампи
* Комплект фотоелементів DIR10
1. Картка радіочастоти – 2 шт.
2. Антена з дальністю сигналу 100 м. – 2 шт.
3. Стійка для фотоелементів DIR - 2 шт.
4. Накладна кнопка-ключ із підсвічуванням – 2 шт.
5. Стійка для зчитувача – 2 шт.
6. Контролер із вбудованим зчитувачем з можливістю прописування та видаленням окремих абонентів з переліку, (Em-Marin та MIFARE) SEVEN CR-7462w – 3 шт.
7. Пульт ДК 2-х канальний – 30 шт.
8. Картка RF, шт. – 30 шт.

Витрати на доставку обладнання в с. Дубівці, Івано-Франківського р-н, Івано-Франківської обл., - несе Виконавець робіт.

**Розхідні матеріали:**

- стяжки кабельні, клемники для з`єднання кабеля, ізолента, круги відрізні, герметизуючі ущільнювачі, допоміжні вантажозахоплювальні приспосіблення - забезпечує Виконавець робіт.

- Проживання, транспортні витрати, харчування, забезпечення засобами індивідуального захисту - забезпечує виконавець робіт.

Місце виконання робіт с. Дубівці, Івано-Франківського р-н, Івано-Франківської обл.

**Гарантія мінімум – 1 рік**

**Умови оплати :**

40% аванс; 30% після повідомлення про готовність до відвантаження; 30% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт та реєстрації податкових накладних

Умови доставки: DDP склад замовника робіт.

**Термін виконання:**

Термін виконання повного об’єму робіт 2 тижні з моменту здійснення авансового платежу.

**В об’єм робіт, які виконує Замовник, входить:**

Підведення електричного живлення до шлагбаумів, прокладання слабостуменевих мереж та бетонні роботи – виконує Замовник робіт.